## Описание ПО «Альфа Эксперт»


Программa «Альфа Эксперт» используется для тестирования ККТ. Устанавливается на компьютер или терминал из установочного файла MSSDriverSetup.msi, размещенного на компакт-диске, входящем в комплект поставки ККТ.

1. **Подключение KKT**

После установки ПО активируем ярлык AlphaDrvTest.exe. Откроется Главное меню программы «Альфа Эксперт». Сверху в окне есть вкладки. Вначале нужно выбрать вкладку Настройки и установить параметры соединения .

Ввести параметры соединения (номер COM порта и скорость подключения)

Пароль администратора – 30. Нажать на кнопку «Открыть».




*Примечание:*

*При подключении по аппаратному COM порту по умолчанию скорость 115200. По виртуальному COM порту (USB) скорость не важна.*

**2. Регистрация KKT**

Перейти на вкладку «Фискализация». Ввести параметры регистрации и нажать на кнопку «Фискализация».



В этом же окне можно изменить параметры регистрации, не связанные с заменой ФН, сделать перерегистрацию в связи со сменой ФН, а также закрыть фискальный накопитель командой «Закрыть фискальный режим», после чего использование данного ФН в составе ККТ становится невозможным.

**2.1. Изменение параметров регистрации, не связанное с заменой ФН.**

Эта процедура проводится при закрытой смене. Для проведения процедуры перерегистрации следует в окне Параметры ввести новые параметры, нажать клавишу «Применить» , затем вернуться в окно «Фискализация», выбрать «Код причины перерегистрации» из списка:

- смена ОФД;

- смена реквизитов пользователя;

- смена настроек ККТ;

и нажав клавишу «Изменить параметры регистрации», распечатать отчет о перерегистрации ККТ.

**2.2. Замена ФН.**

ФН подлежит замене в случае, если:

- закончился срок эксплуатации ФН в составе ККТ;

- исчерпан ресурс памяти ФН;

- неисправность ФН не позволяет продолжить его эксплуатацию.

Установить в ККТ можно только не активизированный ФН, внесенный в реестр ФН.

Перед извлечением ФН из ККТ его нужно программно закрыть, использую команду «Закрыть фискальный режим».

Извлечение ФН производится со вскрытием корпуса ККТ. Для этого следует отвинтить крепежные винты крышки корпуса и получить доступ к месту размещения ФН.

Отсоединить корпус ФН от корпуса ККТ и отсоединить разъем шлейфа ФН от разъема, расположенного на системной плате ККТ.

После этого установить новый ФН, прикрепив его корпус к корпусу ККТ и подсоединить шлейф ФН к разъему системной платы. Закрыть крышку ККТ и завинтить крепежные винты. Опломбировать ККТ в соответствии с рекомендациями Паспорта ККТ.


Внести запись о смене ФН в Паспорт ККТ.

Провести процедуру перерегистрации ККТ с заменой ФН. Для этого:

- установить код причины перерегистрации «1- Замена ФН»

- нажать клавишу «Фискализация».

**3. Запрос состояния ККТ**




В окне Состояние можно сделать запрос текущего состояния ККТ и ФН.

**4. Начало работы. Открытие смены**

После регистрации ККТ можно начать работу. Она начинается с открытия смены (Вкладка Смена).


В этой же вкладке доступна операция закрытия смены и запрос отчета о состоянии расчетов.

Обычно этот отчет требует при проверках налоговый инспектор.

****

**5. Режим формирования кассовых чеков.**

Выбрав раздел Кассовый чек, можно получить доступ ко всем операциям по формированию кассового чека и кассового чека коррекции, в том числе со скидками/наценками на каждый товар.



Выбор типа операции: приход, расход, возврат прихода, возврат расхода

Выбор налоговой группы: нет,1,2,3.4 ( по умолчанию нет, 18%, 0%,0%,0%)


Выбор скидки/наценки: скидка, наценка, без скидки/наценки

Поля Наличными и Электронными предназначены для ввода оплаты покупателя в соответствии с формой оплаты.

Поле «Адрес покупателя» позволяет указать электронный адрес клиента и передать его ОФД в рамках данного кассового чека, нажав на клавишу «Передать адрес».


**6. Работа с ОФД.**

Вкладка ОФД предоставляет доступ к настройке канала связи с ОФД, а также позволяет получить доступ к информации о состоянии ККТ и ФН, сделать запрос наличия подтверждения ОФД о получении документа по его номеру и получить информацию о количестве неподтвержденных ОФД документов.



**7. Архив**

Данная вкладка предоставляет доступ к запросу фискального документа из архива ФН по номеру фискального документа



**8. Параметры**


Данная вкладка позволяет установить:

- параметры пользователя ККТ для регистрации ККТ в налоговой инспекции (наименование, адрес, код системы налогообложения, код режима работы ККТ);

- параметры связи ККТ с ФН и ОФД;

- запрос расширенного чека автотестирования ККТ.


Код режима работы и код налогообложения формируется автоматически после выбора режима работы и системы налогообложения с помощью галочек.



Для активизации изменений необходимо нажать кнопку «Применить», и перезагрузить ККТ (выключить ее и затем включить).


**9. Дамп**

Данная вкладка позволяет считать дамп фискального ядра ККТ, сохранить его в виде файла для дальнейшего использования программой BinCompare для сравнения с эталонным файлом (п.2.3.2.1).



**10. Настройки ККТ**


В данном окне можно посмотреть дату и время ККТ, нажав клавишу «Запросить время ККТ», установить заданное время в рамках допустимого диапазона, указав его в окне «Время» и нажав клавишу «Установить заданное время». Можно установить системное время, нажав клавишу «Установить системное время».

****

**11. Кассиры**

В данном окне можно отредактировать таблицы параметров ККТ: общие и расширенные настройки ККТ, пароли кассиров, налоговые ставки, форму чека и прочие настройки, определенные протоколом обмена с управляющим компьютером и описанные подробно в документе «АЛЬФА-ТК-Ф. Протокол обмена».

Нажав на клавишу «Редактировать» открывается окно доступа к таблицам параметров. С помощью курсора необходимо выбрать нужную таблицу, например, «2. Пароли кассиров и администратора», нажать клавишу «Открыть..», затем отредактировать любое поле открывшейся таблицы. По нажатию клавиши Enter новое значения поля будет записано в память ККТ. Клавиша «Инициализировать» возвращает таблицам изначальное состояние. Клавиша Экспорт/Импорт запрашивает и заменяет таблицы целиком в виде выгрузки-загрузки файлов.

****